{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["pályázati kiírás nézőtér"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"pályázati kiírás nézőtér","index":0,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,1,58,5],[63,0,63,3],[54,0,54,3],[32,0,32,5],[34,1,34,5],[39,0,39,3],[41,0,41,5],[56,0,56,5],[49,1,49,5],[43,1,43,5],[17,0,17,3],[17,4,17,5],[24,1,24,5],[29,0,29,3],[18,0,18,3],[18,4,18,5],[20,0,20,3],[22,0,22,5],[14,0,14,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[15,0,15,3],[16,4,16,5],[16,0,16,3],[1,0,1,5],[11,1,11,3],[5,0,5,1],[5,2,5,5],[8,0,8,3],[10,1,10,3]]}
[]
["Pályázati kiírás nézőtér"]
[]
[null,"Név:","Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány"]
[null,"Cím:","1037 Budapest, Mára Maros köz. 4."]
["MUNKA LEÍRÁSA:",null,"Befejező munkák, nézőtér (2014-2015)"]
[]
[]
["Tételcsoportok, fejezetek",null,null,null,"Anyagköltségek","Díjköltségek"]
[]
["1.0 ","Ideiglenes segédszerkezetek"]
["2.0 ","Bútorasztalos munkák"]
["3.0 ","Burkolatok"]
["4.0 ","Lakatos munkák"]
["Összesen:"]
["   Anyagigazgatási költség (5%)"]
["Összegezve:"]
["   Általános Forgalmi Adó  (27%):"]
["Összesen:"]
[]
["Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak",null,null,null,"Anyagköltségek","Díjköltségek"]
[]
["1.0 Ideiglenes segédszerkezetek"]
["1/","12-500-001-K"]
[null,"Építési törmelék konténerbe rakása. elszállítása kijelölt lerakó helyre. sittjeggyel együtt"]
[null,"Mennyiség:",null,"m3"]
[null,null,"A:",null,{"$f":"C26*D27","v":0}]
[null,null,"D:",null,null,{"$f":"C26*D28","v":0}]
[]
["Összesen:",null,null,null,{"$f":"E27","v":0},{"$f":"F28","v":0}]
[]
[]
["2.0 Bútorasztalos munkák"]
["2/","38-001-003-K"]
[null,"Tölgyfa pad készítése nézőtérre "]
[null,"Mennyiség:",null,"gar"]
[null,null,"A:"]
[null,null,"D:"]
[]
["Összesen:",null,null,null,{"$f":"E37","v":0},{"$f":"F38","v":0}]
[]
["3.0 Burkolatok"]
["3/","42-103-021-004"]
[null,"Aljzatkiegyenlítés készítése, belső térben, önterülő padlókiegyenlítővel 3 mm vastagságban padlón"]
[null,"Mennyiség:",null,"m2"]
[null,null,null,null,{"$f":"C45*D46","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C45*D47","v":0}]
[]
["4/","42-110-106-"]
[null,"Padlóburkolat készítése 40X40 cm méretű fagyálló mázas burkolólapokból, nyitott hézaggal, a felület letisztításával csemperagasztóba ágyazva"]
[null,"Mennyiség:",null,"m2"]
[null,null,"A:",null,{"$f":"C51*D52","v":0}]
[null,null,"D:",null,null,{"$f":"C51*D53","v":0}]
[]
["Összesen:",null,null,null,0,0]
[]
["4.0 Lakatos munkák"]
["5/","45-501-001-001-K"]
[null,"Pálcatagozatos acél korlát. mázolt felülettel 20kg/m. bekötőszekrényekkel kompletten"]
[null,"Mennyiség:",null,"fm"]
[null,null,"A:",null,{"$f":"C60*D61","v":0}]
[null,null,"D:",null,null,{"$f":"C60*D62","v":0}]
[]
["Összesen:",null,null,null,{"$f":"E61","v":0},{"$f":"F62","v":0}]